[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree hello-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree hello-time <1-10>`

`(config)# no spanning-tree forward-time hello-time max-age`

ハロータイムを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-10>` | ハロータイム。ルートブリッジがBPDU（Bridge Protocol Data Unit）を送信する間隔（秒）。初期値は2秒

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree hello-time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree max-age（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M