[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 mld snooping statistics interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`> show ipv6 mld snooping statistics interface IFNAME`

MLD Snoopingが管理しているマルチキャストグループメンバーの情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | VLANインターフェース名

### 使用例

    awplus> show ipv6 mld snooping statistics interface vlan1 ↓
    MLD Snooping statistics for vlan1
    Interface:      port1.0.1
    Group:          ff02::1:ff60:5a66
    Uptime:         00:07:13
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:03:25)
    Last reporter:  fe80::20c:29ff:fe60:5a66
    Source list is empty

    Interface:      port1.0.1
    Group:          ff02::2:abcc:66f8
    Uptime:         00:07:13
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:03:25)
    Last reporter:  fe80::20c:29ff:fe60:5a66
    Source list is empty

    Interface:      port1.0.1
    Group:          ff1e::ca:331
    Uptime:         00:03:25
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:03:25)
    Last reporter:  fe80::20c:29ff:fe60:5a66
    Source list is empty

    Group Type:     Router Port Learnt
    Interface:      port1.0.8
    Group:          ff02::2
    Uptime:         00:09:50
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:03:51)
    Last reporter:  fe80::200:f4ff:fe27:2c74

### 関連コマンド

ipv6 mld snooping（インターフェースモード）
ipv6 mld snooping（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M