[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mls qos interface policer-counters

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`> show mls qos interface IFNAME policer-counters [class-map NAME]`

指定したスイッチポートにおけるポリサーのメータリング統計情報を表示する。
本コマンドは、対象インターフェースに次のいずれかの条件を満たすポリシーマップが適用されているときだけ有効。それ以外の場合はエラーとなる。

- ポリシーマップ内のいずれかのトラフィッククラス（クラスマップ）でメータリング統計保存機能が有効化（police countersコマンド）されている。
- ポリシーマップ内のいずれかのトラフィッククラス（クラスマップ）に集約ポリサーが適用（police-aggregateコマンド）されており、その集約ポリサーでメータリング統計保存機能が有効化（mls qos aggregate-police countersコマンド）されている。

なお、class-mapパラメーターを指定した場合は、指定したトラフィッククラス、あるいはトラフィッククラスに適用された集約ポリサーでメータリング保存機能が有効になっていないと本コマンドはエラーになる。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名
`class-map NAME` | クラスマップ名。特定のトラフィッククラスに関する情報だけを表示させたいときに指定する。省略時はメータリング統計保存機能が有効化されているすべてのトラフィッククラスが対象となる

### 使用例

■ トラフィッククラスごとのメータリング統計表示例。

    awplus> show mls qos interface port1.0.1 policer-counters ↓
    Interface:               port1.0.1
      Class-map:             default
        Green Bytes:         0
        Yellow Bytes:        0
        Red Bytes:           0
        Dropped Bytes:       0
        Non-dropped Bytes:   0
      Class-map:             cmap1
        Green Bytes:         882368
        Yellow Bytes:        699968
        Red Bytes:           2723072
        Dropped Bytes:       0
        Non-dropped Bytes:   4305408

■ 集約ポリサーのメータリング統計表示例。
この例ではトラフィッククラス（クラスマップ）cmap1とcmap2に集約ポリサーap2が適用されているため、cmap1とcmap2のトラフィックが合算されている。

    awplus# show mls qos interface port1.3.1 policer-counters ↓
    Interface:               port1.3.1
      Aggregate name:        ap2
        Class-map:           cmap1 cmap2 (port1.3.1)
          Green Bytes:         27098560
          Yellow Bytes:        54188800
          Red Bytes:           950890048
          Dropped Bytes:       950890048
          Non-dropped Bytes:   81287360

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
■ 特定のトラフィッククラスにおいて、メータリング統計保存機能だけを有効化（police countersコマンド）し、個別ポリサーの設定（police single-rateコマンド、police twin-rateコマンド）を行っていない場合は、すべてGreenとして表示される。

### 関連コマンド

class（ポリシーマップモード）
class-map（グローバルコンフィグモード）
clear mls qos interface policer-counters（特権EXECモード）
mls qos aggregate-police counters（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police single-rate（グローバルコンフィグモード）
mls qos aggregate-police twin-rate（グローバルコンフィグモード）
mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
police counters（ポリシーマップ・クラスモード）
police single-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
police twin-rate（ポリシーマップ・クラスモード）
policy-map（グローバルコンフィグモード）
service-policy input（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M