# bgp cluster-id

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# bgp cluster-id CLUSTERID`

`(config-router)# no bgp cluster-id`

## コマンド説明

ルートリフレクションにおけるクラスターIDを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は未設定。
クラスターIDは、本製品がルートリフレクター（RR）として動作しているときにだけ使われる。未設定時はクラスターIDとして自身のBGP識別子（ルーターID）を使う。クラスター内のRRが1台だけの場合はこれで問題ないが、クラスター内に複数のRRを置く場合はすべてのRRに同じクラスターID（いずれかのRRのルーターID）を設定する必要がある。

## パラメーター

`CLUSTERID`
  BGPクラスターID。次のいずれかの形式で指定する。
  `<0-4294967295>`
    単一10進数形式（例：168430081）
  `A.B.C.D`
    IPアドレス形式（例：10.10.10.1）

## コマンドツリー

## 関連コマンド