# neighbor port

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} port <0-65535>`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} port`

## コマンド説明

指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、こちらからBGPセッションを開始するときに使うTCPの終点ポート番号を変更する。
no形式で実行した場合は、終点TCPポート番号を初期値に戻す。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`<0-65535>`
  TCPポート番号。初期値は179（BGPの標準ポート番号）

## コマンドツリー

## 関連コマンド