# ip mroute

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPマルチキャスト / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip mroute [vrf VRFNAME] A.B.C.D/M [PROTOCOL] RPFNEIGHBOR [<1-255>]`

`(config)# no ip mroute [vrf VRFNAME] A.B.C.D/M [PROTOCOL]`

## コマンド説明

IPマルチキャスト経路制御プロトコルがRPF（Reverse Path Forwarding）チェック時に使用するユニキャスト経路情報をスタティック登録する。
no形式で実行した場合はRPFチェック用のスタティック経路情報を削除する。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`A.B.C.D/M`
  マルチキャスト送信者のIPアドレス。IPアドレスとマスク長で指定する
`PROTOCOL`
  ユニキャスト経路制御プロトコル。次のいずれかを指定する
  `rip`
    RIP
  `ospf`
    OSPF
  `bgp`
    BGP
`RPFNEIGHBOR := A.B.C.D`
  RPFネイバーのIPアドレス
`<1-255>`
  管理距離（経路選択時の優先度）。省略時は0

## コマンドツリー

## 関連コマンド