# bgp graceful-restart stalepath-time

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# bgp graceful-restart stalepath-time <1-3600>`

`(config-router)# no bgp graceful-restart stalepath-time`

## コマンド説明

BGPグレースフルリスタートにおけるリスタート前の経路情報の保持時間を変更する。また、BGPグレースフルリスタートにおけるリスタートルーター機能を有効化する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`<1-3600>`
  ピアがグレースフルリスタートの処理を開始してから、リスタート前に該当ピアから学習していた経路情報を保持しておく期間（秒）。初期値は360

## コマンドツリー

## 関連コマンド