# bgp bestpath compare-confed-aspath

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp bestpath compare-confed-aspath`

## コマンド説明

BGPの経路選択プロセスにおいて、AS_PATH属性の長さを比較するときに、ASコンフェデレーション内部のASパス長（サブASのパス長）も考慮するよう設定する。
no形式で実行した場合は、サブASのパス長を無視するよう設定する。
初期設定ではサブASのパス長を無視する。

## 注意・補足事項

bgp bestpath as-path ignoreコマンドでAS_PATH属性を使わないよう設定している場合、本コマンドの設定は意味を持たない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド