# neighbor allowas-in

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} allowas-in [<1-10>]`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} allowas-in`

## コマンド説明

指定したBGPピアまたはBGPピアグループから受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていても、この経路を受け入れるよう設定する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループから受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていた場合、この経路を破棄する。
初期状態では、受信した経路のAS_PATH属性に自AS番号が含まれていた場合、この経路を破棄する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`<1-10>`
  自AS番号の最大数。受信した経路のAS_PATH属性に含まれる自AS番号の数がここで指定した数以内であれば、該当経路を受け入れる。省略時は3

## コマンドツリー

## 関連コマンド