# bgp damp-peer-oscillation

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp damp-peer-oscillation`

## コマンド説明

BGPピア間での設定不一致などによって短時間に大量のTCPコネクション確立・切断が繰り返されることを防ぐメカニズム（DampPeerOscillations FSM behavior）を有効にする。
no形式で実行した場合は同メカニズムを無効にする。
初期設定は有効。
本コマンド有効時は、BGPセッションがIdle状態から他の状態に遷移する前に、一定の待機時間が入る。最初この待機時間は0秒だが、BGPセッションの確立に失敗するたびに1秒ずつ増加する（最大値は5秒）。BGPセッションが正常に確立されUpdateメッセージを受信すると、待機時間は0秒にリセットされる。
一方、本コマンド無効時は待機時間なしでIdle状態から他の状態に遷移する。

## 注意・補足事項

本コマンドの設定はすべてのBGPピアに適用される。

## コマンドツリー

## 関連コマンド