# neighbor attribute-unchanged

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} attribute-unchanged [as-path & next-hop & med]`

## コマンド説明

指定したBGPピアまたはBGPピアグループに経路情報を通知するとき、指定した属性を書き換えないように設定する。
no形式で実行した場合は、指定した属性の書き換え禁止を解除する。
属性名（as-path、next-hop、med）を指定せずに本コマンドを実行した場合は、すべてを指定したものと見なされる。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`as-path`
  AS_PATH属性
`next-hop`
  NEXT_HOP属性
`med`
  MULTI_EXIT_DISC（MED）属性

## 注意・補足事項

「neighbor X attribute-unchanged as-path」はneighbor transparent-asコマンドを実行するのと同じ。neighbor transparent-asコマンドは、ランニングコンフィグ中では本コマンドに自動変換される。
「neighbor X attribute-unchanged next-hop」はneighbor transparent-nexthopコマンドを実行するのと同じ。neighbor transparent-nexthopコマンドは、ランニングコンフィグ中では本コマンドに自動変換される。
本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

## コマンドツリー

## 関連コマンド