# neighbor activate

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} activate`

## コマンド説明

指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの間でIPv4経路情報の交換を有効化する。
no形式で実行した場合は、指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの間でのIPv4経路情報の交換を無効化する。
neighbor remote-asコマンドでBGPピアまたはBGPピアグループを設定した直後の本コマンドの状態は、その時点でのbgp default ipv4-unicastコマンドの設定状態によって以下のとおりとなる。

- 初期状態（bgp default ipv4-unicastコマンドが有効なとき）
  BGPピア設定直後は、IPv4経路情報の交換が有効。本コマンドを実行しなくても、自動的にIPv4経路の交換が開始される。
- 「no bgp default ipv4-unicast」が投入されている場合（bgp default ipv4-unicastコマンドが無効なとき）
  BGPピア設定直後は、IPv4経路情報の交換が無効。本コマンドを実行するまで、IPv4経路の交換は開始されない。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名

## コマンドツリー

## 関連コマンド