# application-proxy whitelist server

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] application-proxy whitelist server A.B.C.D key PASSWORD [encrypted] [auth-port <1-65535>]`

## コマンド説明

AMFアプリケーションプロキシーのプロキシーノードにおいて、許可端末リスト（ホワイトリスト）を保持しているホワイトリストサーバー（AT-SESC/AMF Security mini）を指定する。
no形式で実行した場合はホワイトリストサーバーの設定を削除する。
初期状態は未設定。
本コマンドが設定されたプロキシーノードは、エッジノードから受信した接続端末の通信可否問い合わせ要求をAT-SESCに中継して結果をエッジノードに返送する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  ホワイトリストサーバーのIPアドレス
`key PASSWORD`
  ホワイトリストサーバーとの通信に使う事前共有鍵
`encrypted`
  `PASSWORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`auth-port <1-65535>`
  ホワイトリストサーバーの認証用UDPポート番号。省略時は1812を使う。なお、通信を暗号化する場合は2083に設定すること

## 注意・補足事項

本コマンドはプロキシーノードでのみ有効。対応製品その他の詳細については、AMF応用編を参照。
ホワイトリストサーバーの設定は1台のAMFマスターにだけ行うこと。複数のマスターに設定することはサポート対象外。
バージョン5.5.3-2.x以降、入力したパスワードはコンフィグ中で自動的に暗号化される。
パスワードが暗号化された状態で保存したコンフィグのままバージョン5.5.3-1.x以前にダウングレードした場合、コンフィグ読み込み時に当該行がエラーとなる。ダウングレード時は、必要に応じて再設定するか、前バージョンで保存したコンフィグを適用すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド