# neighbor as-origination-interval

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} as-origination-interval <1-600>`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} as-origination-interval`

## コマンド説明

指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対する、自ASを起源とする経路を含むUPDATEメッセージの最小送信間隔を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`<1-600>`
  UPDATEメッセージの最小送信間隔（秒）

## コマンドツリー

## 関連コマンド