# network

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] network NETWORK`

## コマンド説明

BGPで通知するIPv4ネットワークプレフィックスを指定する（指定したネットワークプレフィックスをIPv4 BGP経路表に追加する）。
no形式で実行した場合は、指定したネットワークプレフィックスを通知対象から外す（指定したネットワークプレフィックスをIPv4 BGP経路表から削除する）。
初期設定のようにnetwork synchronizationコマンドを実行していない場合は、本コマンドで指定したプレフィックスがIP経路表（RIB）に登録されていなくても、このプレフィックスをIPv4 BGP経路表に追加する。
network synchronizationコマンドを実行している場合は、本コマンドで指定したプレフィックスがIP経路表に登録されていないと、IPv4 BGP経路表には追加しない。プレフィックスがIP経路表に登録された時点で初めてIPv4 BGP経路表に追加される。

## パラメーター

`NETWORK`
  ネットワークプレフィックス。次のいずれかの形式で指定する
  `A.B.C.D/M`
    IPアドレスとマスク長
  `A.B.C.D [mask W.X.Y.Z]`
    IPアドレスとマスク。W.X.Y.Zはネットマスク。ネットマスク省略時は、指定したアドレスがクラス標準のネットワークアドレス（ホスト部がオール0）ならクラス標準マスク、そうでなければ（ホスト部がオール0でない）ホストマスク（255.255.255.255）と見なされる

## コマンドツリー

## 関連コマンド