# show system environment

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`> show system environment`

## コマンド説明

本体、拡張モジュール、電源ユニット/ファンモジュールの動作環境に関する情報を表示する。

## 使用例

    awplus> show system environment
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100 Name: AT-x540L-28XTm
    ID Sensor (Units))                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1 Voltage: 0.82V AVS (Volts)              0.839      0.738      0.896     Ok
    2 Voltage: 0.88V AVS (Volts)              0.833      0.791      0.967     Ok
    3 Voltage: 1.2V DDR (Volts)               1.198      1.081      1.318     Ok
    4 Voltage: 3.3V (Volts)                   3.334      2.960      3.631     Ok
    5 Voltage: 12.0V (Volts)                 11.966     10.767     13.166     Ok
    6 Temp: Near Switch (Degrees C)              38        -11         80     Ok
    7 Temp: System (Degrees C)                   30        -11         65     Ok
    8 Temp: Front Right (Degrees C)              25        -11         61     Ok
    9 Fan: Fan 1 (Rpm)                         6733       2025         -      Ok
    10 Fan: Fan 2 (Rpm)                        6905       2025         -      Ok
    11 Temp: SoC AP (Degrees C)                  51        -11         95     Ok
    12 Temp: SoC SB (Degrees C)                  39        -11         95     Ok

Note

上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

## 注意・補足事項

VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。

## 関連コマンド