# bgp always-compare-med

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp always-compare-med`

## コマンド説明

BGPの経路選択プロセスにおいて、異なるAS所属のeBGPピアから学習した経路間の優劣比較に、MULTI_EXIT_DISC（MED）属性を使うよう設定する。
no形式で実行した場合は、異なるAS所属のeBGPピアから学習した経路間の優劣比較にMED属性を使わないよう設定する。
初期設定では、異なるAS所属のeBGPピアから学習した経路間の優劣比較にはMED属性を使わない。
たとえば、IPv4のBGP環境において、AS 65010所属の10.10.10.1が、172.24.0.0/16への経路を、AS 65070所属の10.10.10.7とAS 65080所属の10.10.10.8から学習しているとする。ここでは、この経路を最初に10.10.10.8から学習し、次に10.10.10.7から学習したものと仮定する。

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *  172.24.0.0       10.10.10.7             500             0 65070 65090 i
    *>                  10.10.10.8             800             0 65080 65090 i

これらの2つの経路は、ウェイト、LOCAL_PREF属性、ASパス長、ORIGIN属性などの諸条件が同一だが、初期設定では異なるAS所属のeBGPピアから学習した経路間の優劣比較にはMED属性を使わないため、ここでは学習時期の早かった10.10.10.8から学習した経路のほうが最適経路（>記号付き）になっている。
しかし、ここで本コマンドを実行すると、次のようにMED値の小さい10.10.10.7から学習した経路のほうが最適経路になる。

       Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight Path
    *> 172.24.0.0       10.10.10.7             500             0 65070 65090 i
    *                   10.10.10.8             800             0 65080 65090 i

## 注意・補足事項

本コマンドは同一AS内のすべてのBGPルーターで同じになるよう設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド