# neighbor remote-as

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} remote-as <1-4294967295> [vrf VRFNAME|global]`

## コマンド説明

BGPピアまたはBGPピアグループの所属ASを指定し、該当ピアまたはピアグループとのセッション設定を追加する。
no形式で実行した場合は、BGPピアまたはピアグループとのセッション設定を削除する。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`<1-4294967295>`
  BGPピアまたはピアグループの所属AS番号。router bgpコマンドで指定した自AS番号と同じ番号を指定した場合はiBGPピア、異なる番号を指定した場合はeBGPピアとなる
`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名
`global`
  グローバルVRFインスタンス

## 使用例

AS65020のBGPルーター10.10.10.2をeBGPピアとして登録する（ここでの自AS番号は65010）。

    awplus(config)# router bgp 65010
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.2 remote-as 65020

## コマンドツリー

## 関連コマンド