# bgp fast-external-failover

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp fast-external-failover`

## コマンド説明

eBGPピアとの通信に使用しているインターフェースがダウンした場合、Hold Timeの満了を待たず、ただちに該当ピアとのeBGPセッションをリセットするよう設定する。
no形式で実行した場合は、インターフェースがダウンしても、Hold Timeが満了するまで該当eBGPセッションを保持するよう設定する。
初期設定では、インターフェースがダウンした場合、同インターフェース上のeBGPセッションをただちにリセットする。

## 注意・補足事項

本コマンドの設定はeBGPセッションに対してのみ有効。

## コマンドツリー

## 関連コマンド