# ip name-server

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ip name-server [vrf VRFNAME] SERVER`

## コマンド説明

DNSサーバーリストにサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、リストからサーバーを削除する。
初期状態ではDNSサーバーリストは設定されていない。

## パラメーター

`vrf VRFNAME`
  VRFインスタンス名。作成したVRFインスタンスでDNSリレー機能（ip dns forwarding）を使用する場合に指定する。省略した場合はグローバルVRFインスタンスと見なされる
`SERVER := {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  DNSサーバーのIPアドレスまたはIPv6アドレス

## 使用例

DNSサーバーリストに172.17.28.1と172.17.22.10を追加する。

    awplus(config)# ip name-server 172.17.28.1
    awplus(config)# ip name-server 172.17.22.10

## 注意・補足事項

DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）で動的に学習したDNSサーバーアドレスは、本コマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前に追加され、優先的に使用される。なお、ip name-server preferred-orderコマンドを使用すれば、手動設定したDNSサーバーを動的学習したDNSサーバーより優先的に使用させる設定も可能。
DNSサーバーへの問い合わせは、リストへの追加順に行われる。DNSサーバーから約10秒間応答がない場合は、次のDNSサーバーに問い合わせる。登録可能なDNSサーバーは3台まで（VRFインスタンスごと）。
vrfパラメーター付きで登録したDNSサーバーは、DNSリレー機能（ip dns forwarding）にだけ用いられ、本製品自身のDNS問い合わせ機能（ip domain-lookup）には使用されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド