# bgp bestpath med

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp bestpath med {confed & missing-as-worst}`

## コマンド説明

BGPの経路選択プロセスにおける、MULTI_EXIT_DISC（MED）属性の扱いに関するオプションを有効にする。
no形式で実行した場合は、指定したオプションを無効にする。
初期状態では各オプションは無効。

## パラメーター

`confed`
  コンフェデレーションeBGPピアから学習した経路間の優劣比較にMED値を使う場合に本オプションを指定する。なお、本オプション指定時でも、コンフェデレーションeBGPピアから学習した経路のAS_PATH属性にコンフェデレーション外のAS番号が含まれている場合は、MED値を使わない
`missing-as-worst`
  MED属性の付加されていない経路のMED値を無限大（優先度最低）と見なす場合に本オプションを指定する。本オプション未指定時はMED属性の付加されていない経路のMED値を0（優先度最高）と見なす

## 使用例

MED属性の付加されていない経路のMED値を無限大（優先度最低）と見なすよう設定する。

    awplus(config-router)# bgp bestpath med missing-as-worst

## コマンドツリー

## 関連コマンド