# single-channel-scan duration

モード
  APプロファイル・無線モード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless-ap-prof-radio)# single-channel-scan duration <10-2000>`

`(config-wireless-ap-prof-radio)# no single-channel-scan duration`

## コマンド説明

近隣AP検出のスキャン方式が「1チャンネル」（single-channel-scan enable）に設定されている場合のスキャン時間を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は50ミリ秒。

## パラメーター

`<10-2000>`
  スキャン時間（ミリ秒）

## 注意・補足事項

無線3で本コマンドを使用することはできない。
本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-0.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-1.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-0.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

## コマンドツリー

## 関連コマンド