# bgp confederation peers

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp confederation peers ASPATHS`

## コマンド説明

ASコンフェデレーション内のeBGPピア（コンフェデレーションeBGPピア。C-eBGPピア）の所属するサブAS番号を指定する。
no形式で実行した場合はサブAS番号の指定を削除する。
初期設定ではサブAS番号は未設定。
自分が所属するASコンフェデレーションのAS番号はbgp confederation identifierコマンドで指定する。また、自分が所属するサブAS（メンバーAS）番号はrouter bgpコマンドで指定する。

## パラメーター

`ASPATHS := <1-4294967295> ...`
  コンフェデレーションeBGPピアの所属するサブAS番号。スペース区切りで複数指定も可能

## 使用例

BGPピア10.10.10.5とコンフェデレーションeBGPセッションを張る。両者が所属するASコンフェデレーションのAS番号は65010。自分が所属するサブAS番号は65011、相手のサブAS番号は65012とする。

    awplus(config)# router bgp 65011
    awplus(config-router)# bgp confederation identifier 65010
    awplus(config-router)# bgp confederation peers 65012
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 remote-as 65012

## 注意・補足事項

ASコンフェデレーション内のすべてのサブASを指定する必要はない。C-eBGPセッションを張っているピアのサブAS番号だけを指定すればよい。

## コマンドツリー

## 関連コマンド