# neighbor password

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} password WORD [encrypted]`

## コマンド説明

指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの間でTCP MD5認証を有効にする。
no形式で実行した場合はTCP MD5認証を無効にする。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`password WORD`
  パスワード（英数）。最大64文字
`encrypted`
  `password WORD`で指定した文字列がすでに暗号化されたパスワードであることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない

## コマンドツリー

## 関連コマンド