# management address

モード
  無線LANコントローラーモード
カテゴリー
  無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

## 構文

コマンド構文

`(config-wireless)# management address A.B.C.D`

`(config-wireless)# no management address`

## コマンド説明

無線アクセスポイントとの通信に使用する本製品のIPアドレス（管理IPアドレス）を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はなし（未設定）。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  管理IPアドレス。本製品に設定されているIPアドレスのうちの一つを指定すること

## 使用例

本製品のIPアドレス192.168.1.1を管理IPアドレスとして使用する。

    awplus(config-wireless)# management address 192.168.1.1

## コマンドツリー

## 関連コマンド