# switchport vlan translation outer-vlan

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  L2スイッチング / バーチャルLAN

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport vlan translation vlan <1-4094> outer-vlan <1-4094>`

`(config-if)# switchport vlan translation vlan <1-4094> vlan <1-4094> outer-vlan <1-4094>`

`(config-if)# no switchport vlan translation {all | vlan <1-4094>}`

## コマンド説明

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポートにおいてVLANトランスレーションエントリーを作成し、ダブルタグVLANとの併用を有効に設定する。
no形式で実行すると、すべてまたは特定のエントリーを削除する。

## パラメーター

`<1-4094>`
  外部VIDを指定
`vlan <1-4094>`
  内部VIDを指定。VLANトランスレーションを行う場合にのみ指定する
`outer-vlan <1-4094>`
  ダブルタグVLANの外側タグ（CID）を指定
`all`
  スイッチポートに設定されたすべてのVLANトランスレーションエントリーを指定

## 使用例

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポート1.0.1において、VLANトランスレーションエントリーを作成し、外部VID200を内部VID100に書き換え、更にCID10を付加するように設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# switchport vlan translation vlan 200 vlan 100 outer-vlan 10

タグ付きポート（トランクポート）として設定されているスイッチポート1.0.1に設定した、外部VID200を使用したVLANトランスレーションエントリーを削除する。

    awplus(config)# interface port1.0.1
    awplus(config-if)# no switchport vlan translation vlan 200

## 注意・補足事項

同一ポートにおいて、ひとつの内部VIDに複数の外部VIDは設定できない。また、複数の内部VIDに同じ外部VIDは設定できない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド