# neighbor update-source

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} update-source IFNAME`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} update-source`

## コマンド説明

指定したBGPピアまたはBGPピアグループとの通信に使用する始点IPアドレスを指定する。具体的には、始点IPアドレスとして使いたいアドレスが設定されているインターフェースを指定する。
no形式で実行した場合は始点IPアドレスの指定を削除する。
初期状態では始点IPアドレスは指定されておらず、BGPパケットを送出するインターフェースのIPアドレスが始点IPアドレスとして自動的に使われる。

## パラメーター

`A.B.C.D`
  BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME`
  BGPピアグループ名
`IFNAME`
  インターフェース名

## 使用例

iBGPピア「R1」、「R2」間で、それぞれループバックインターフェースloのIPアドレスをBGPパケットの始点IPアドレスとして使うよう設定する。ここでは、実際の送出インターフェースはR1、R2ともにvlan1000で、設定されているIPアドレスはそれぞれ10.10.10.1/24、10.10.10.5/24と仮定する。対向ピアのループバックインターフェースに設定されたIPアドレスへの経路は、ここでは例としてスタティック設定しているが、RIP、OSPF等で通知してもよい。

    R1(config)# interface lo
    R1(config-if)# ip address 10.0.0.1/32
    R1(config-if)# exit
    R1(config)# ip route 10.0.0.5/32 10.10.10.5
    R1(config)# router bgp 65010
    R1(config-router)# neighbor 10.0.0.5 remote-as 65010
    R1(config-router)# neighbor 10.0.0.5 update-source lo

    R2(config)# interface lo
    R2(config-if)# ip address 10.0.0.5/32
    R2(config-if)# exit
    R2(config)# ip route 10.0.0.1/32 10.10.10.1
    R2(config)# router bgp 65010
    R2(config-router)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 65010
    R2(config-router)# neighbor 10.0.0.1 update-source lo

## コマンドツリー

## 関連コマンド