# show ipv6 ospf database

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

## 構文

コマンド構文

`> show ipv6 ospf [PROCID] database [adv-router A.B.C.D|self-originate|max-age]`

## コマンド説明

リンク状態データベース（LSDB）に格納されているLSAの内容を簡潔に一覧表示する。

## パラメーター

`PROCID`
  router ipv6 ospfコマンドで設定したOSPFv3ルーティングプロセスID、またはrouter ipv6 vrf ospfコマンドで指定したVRFインスタンス名。省略時は稼働中のすべてのプロセスが対象となる
`adv-router A.B.C.D`
  広告元ルーター（ADV Router欄）が指定値と一致するLSAだけを表示する
`self-originate`
  広告元ルーター（ADV Router欄）が自身のルーターIDと一致するLSAだけを表示する
`max-age`
  リンク状態エージ（Age欄）が最大値（max-age）に達しているLSAだけを表示する

## 使用例

    awplus> show ipv6 ospf database

                OSPFv3 Router with ID (2.2.2.2) (Process *null*)

                    Link-LSA (Interface vlan10)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Prefix
    0.0.0.210       1.1.1.1          685 0x80000030 0x56e5      1
    0.0.0.210       2.2.2.2          691 0x80000030 0xf8fc      1

                    Link-LSA (Interface vlan30)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Prefix
    0.0.0.230       2.2.2.2         1536 0x8000002d 0x7a4a      1
    0.0.8.50        3.3.3.3          472 0x8000002a 0xecd1      1

                    Link-LSA (Interface vlan120)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Prefix
    0.0.1.64        2.2.2.2         1721 0x80000031 0x8dfc      1

                    Router-LSA (Area 0.0.0.0)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum    Link
    0.0.0.0         1.1.1.1         1790 0x80000086 0x769d      2
    0.0.0.0         2.2.2.2         1410 0x800000d3 0x5159      2
    0.0.0.0         3.3.3.3          472 0x80000030 0x6a0a      2

                    Network-LSA (Area 0.0.0.0)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum
    0.0.0.220       1.1.1.1         1456 0x8000002d 0x9259
    0.0.0.210       2.2.2.2          663 0x80000030 0xcf43
    0.0.0.230       2.2.2.2         1410 0x8000002d 0x32a7

                    Inter-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum
    0.0.0.2         1.1.1.1         1790 0x8000000d 0xf1e3
    0.0.0.3         1.1.1.1         1745 0x8000000d 0xeed4
    0.0.0.1         2.2.2.2         1726 0x80000032 0x9409

                    Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.0)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Prefix  Reference
    0.0.0.17        1.1.1.1         1451 0x8000002e 0x9bd6      1  Network-LSA
    0.0.0.1         2.2.2.2         1410 0x8000002d 0x1849      1  Network-LSA
    0.0.0.2         2.2.2.2          653 0x80000030 0x7c15      1  Network-LSA

                    Router-LSA (Area 0.0.0.1)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum    Link
    0.0.0.0         2.2.2.2         1701 0x80000032 0x8673      0

                    Inter-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.1)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum
    0.0.0.2         2.2.2.2         1721 0x80000032 0xfa08
    0.0.0.3         2.2.2.2         1551 0x8000002d 0x304e
    0.0.0.4         2.2.2.2         1789 0x80000032 0x4146
    0.0.0.6         2.2.2.2          691 0x80000030 0x4a4e
    0.0.0.7         2.2.2.2         1789 0x8000000d 0xa724

                    Intra-Area-Prefix-LSA (Area 0.0.0.1)

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum  Prefix  Reference
    0.0.0.1         2.2.2.2         1696 0x80000042 0x3e17      1  Router-LSA

                    AS-external-LSA

    Link State ID   ADV Router      Age  Seq#       CkSum
    0.0.0.1         1.1.1.1         1785 0x80000042 0x12c8 E2
    0.0.0.2         1.1.1.1         1785 0x80000042 0x09c0 E2

本コマンドの出力は、「Link-LSA (Interface vlan10)」のような大見出しと、個々のLSAの内容を要約した行に大別できる。
見出し行はLSAの種類ごとに設けられ、後続の一覧がどのエリアにおけるどの種類のLSAであるかを示す。LSAの一覧はインターフェースごと、またはエリアごとに表示される。

## 注意・補足事項

本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

## 関連コマンド