# atmf backup area-masters synchronize

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# atmf backup area-masters synchronize`

## コマンド説明

AMFのバックアップ先としてSSHサーバー（atmf backup server）を2台設定している場合に、SSHサーバー間でローカルマスターのバックアップデータを同期させる。
冗長バックアップ（atmf backup redundancy enable）を有効にしている場合は、外部メディア（USBメモリー・SD/SDHCカード）にもバックアップデータを同期させる。

## 注意・補足事項

本コマンドはatmf backup area-masters enableコマンドを設定している時に実行できる。
本コマンド入力時にすでに他のバックアップ（自動、手動を問わない）が実行中だった場合は、エラーとなり次のメッセージが表示される。

    % ATMF backup is already running

本コマンドはコントローラーでのみ有効。
外部メディアを取り外すときは、事前にunmountコマンドを実行し、未書き込みのデータを書き出してから取りはずすこと。

## 関連コマンド