# bgp deterministic-med

モード
  BGPモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`(config-router)# [no] bgp deterministic-med`

## コマンド説明

BGPの経路選択プロセスにおいて、同一宛先への経路が複数存在する場合、最初に同じASから学習した経路同士を比較し（つまり、学習元のASごとに経路をグループ化して、各グループ内で最適経路を選択する）、その後異なるASから学習した経路間の優劣比較を行うよう設定する。
no形式で実行した場合は、同一宛先への経路を学習元ASごとにグループ化する動作を無効にする。この場合、経路間の比較順序が各経路の学習時期に依存するため、タイミングによって異なる最適経路が選択される可能性がある。
初期設定では、同一宛先への経路を学習元ASごとにグループ化しない（比較順序不定）。

## 注意・補足事項

本コマンドは同一AS内のすべてのBGPルーターで同じになるよう設定すること。

## コマンドツリー

## 関連コマンド