# show ip bgp scan

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  IP / 経路制御（BGP）

## 構文

コマンド構文

`> show ip bgp scan`

## コマンド説明

BGPスキャンの状態を表示する。

## 使用例

    awplus> show ip bgp scan
    BGP Instance: (Default) AS 65011, router-id 10.10.10.1
    BGP scan interval is 60
    Current BGP nexthop cache:
     10.10.10.5 valid [IGP metric 0]
     10.10.10.7 valid [IGP metric 0]
     10.10.10.8 valid [IGP metric 0]
     192.168.0.9 invalid

## 関連コマンド