# 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP個別設定（AP登録）

AP個別設定（AP登録）は、無線LANコントローラーの管理対象とする個々のAPを登録するための要素で、以下のコマンドで設定、確認します。
他の設定要素との組み合わせ方については、概要編の基本設定をご覧ください。

実施内容 | 初期設定 | コマンド
設定コマンド
APの登録・設定変更開始 |  | ap（無線LANコントローラーモード）
APのIPアドレス指定 | 未指定 | ip-address（AP登録モード）
APのMACアドレス指定 | 未指定 | mac-address（AP登録モード）
適用するAP共通設定（APプロファイル） | 未指定 | profile（AP登録モード）
AP登録の有効・無効 | 無効 | enable（AP登録モード）
Web設定画面のログイン情報 | 未指定（初期値使用） | login username（AP登録モード）
コメント（説明文） | 未設定 | description（AP登録モード）
設定コマンド（無線インターフェース「無線1」「無線2」ごと）
無線インターフェースごとの設定開始 |  | radio（AP登録モード）
使用チャンネル | auto | channel（AP登録・無線モード）
セカンドチャンネル | 36 | second-channel（AP登録・無線モード）
送信出力 | 未設定（auto） | power（AP登録・無線モード）
無線電波の停止 | 無効（無線電波オン） | force-disable（AP登録・無線モード）
確認コマンド
管理下APの表示 |  | show wireless ap（非特権EXECモード）