# atmf management vlan

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config)# atmf management vlan <2-4090>`

`(config)# no atmf management vlan`

## コマンド説明

AMF機能が内部的に使用するマネージメントVLANのIDを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は4092。

## パラメーター

`<2-4090>`
  マネージメントVLANのID。初期値は4092

## 使用例

管理用VLANをvlan 4090に変更する。

    SBx81(config)# atmf management vlan 4090

管理用VLANを初期設定のvlan 4092に戻す。

    SBx81(config)# no atmf management vlan

## 注意・補足事項

マネージメントVLANは、AMFノード間の通信にだけ用いられる内部的なVLAN。運用ネットワークでVLAN 4092を使用しないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
マネージメントVLANの設定を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。
マネージメントVLANを変更するときはすべてのAMFノードに対して同じVLAN IDを設定し、すべてのノードを再起動する必要がある。

## コマンドツリー

## 関連コマンド