[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dns forwarding

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`> show ip dns forwarding`

DNSリレーの状態を表示する。

### 使用例

■ DNSリレーの状態を表示する

    awplus> show ip dns forwarding ↓
    Max-Retry       : 2
    Timeout         : 3 second(s)
    Dead-Time       : 3600 second(s)
    Source-Interface: not specified
    DNS Cache       : enabled
     Size           : 10
     Max-TTL        : 1800 second(s)

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G