[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp-client request vendor-identifying-specific

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# [no] ip dhcp-client request vendor-identifying-specific`

対象インターフェースから送信するDHCP Discoverメッセージに複数ベンダー対応ベンダー固有情報オプション（コード125）を付加するよう設定する。
no形式で実行した場合は同オプションの付加を無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、DHCP/DNSを利用したAMFオートリカバリーを行うための機能であり、AMFクリーン状態のノードが起動するときに、AMFネットワーク未検出時の拡張動作の過程で自動的に設定される。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-client request vendor-identifying-specific（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip dhcp-client vendor-identifying-class（インターフェースモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G