[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# clear 4to6-mapping

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / NAT46・NAT64

`# clear 4to6-mapping NAME responder all dns46`

`# clear 4to6-mapping NAME responder exact A.B.C.D X:X::X:X`

`# clear 4to6-mapping NAME responder A.B.C.D/M X:X::X:X/M`

DNS46によって自動登録されたIPv6端末のNAT46アドレス変換ルール（ダイナミックマッピング）を削除する。

### パラメーター

`NAME` | NAT46マッピングインスタンス名
`responder` | IPv6端末のアドレス変換ルール（6to4マッピング）であることを示す
`all dns46` | DNS46によって生成された変換ルール（ダイナミックマッピング）をすべて削除する
`exact A.B.C.D X:X::X:X` | 指定したIPv4アドレス/IPv6アドレスの組に完全一致するダイナミックマッピングを削除する
`A.B.C.D/M X:X::X:X/M` | IPv4アドレス/IPv6アドレスが指定した範囲内に収まるダイナミックマッピングをすべて削除する

### 使用例

■ NAT46マッピングインスタンス「test」において、DNS46によって自動登録されたNAT46変換ルール（ダイナミックマッピング）をすべて削除する。

    awplus# clear 4to6-mapping test responder all dns46 ↓

■ マッピングインスタンス「test」において、IPv4アドレスが 10.6.6.11 で、IPv6アドレスが 2001:db8:20:20::11 のダイナミックマッピングを削除する。

    awplus# clear 4to6-mapping test responder exact 10.6.6.11 2001:db8:20:20::11 ↓

■ マッピングインスタンス「test」において、IPv4アドレスが 10.6.6.X で、IPv6アドレスが 2001:db8:20:20:X:X:X:X のダイナミックマッピングをすべて削除する。

    awplus# clear 4to6-mapping test responder 10.6.6.0/24 2001:db8:20:20::/64 ↓

■ マッピングインスタンス「test」において、IPv4アドレスが 10.6.6.12 のダイナミックマッピングを削除する（IPv6アドレスには関知しない）。

    awplus# clear 4to6-mapping test responder 10.6.6.12/32 ::/0 ↓

■ マッピングインスタンス「test」において、IPv6アドレスが 2001:db8:20:20::13 のダイナミックマッピングを削除する（IPv4アドレスには関知しない）。

    awplus# clear 4to6-mapping test responder 0.0.0.0/0 2001:db8:20:20::13/128 ↓

### 関連コマンド

4to6-mapping（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding dns46（グローバルコンフィグモード）
show 4to6-mapping（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G