[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# repeat

モード: トリガーモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`(config-trigger)# repeat COUNT`

トリガーを一度だけ実行するか、それとも、何度でも繰り返し実行するかを指定する。繰り返しを許す場合は、繰り返しの限度も指定できる。
作成直後のトリガーは実行回数無制限に設定されている。

### パラメーター

`COUNT` | トリガーの実行回数。以下のいずれの形式で指定する
| `<1-4294967294>` | 指定した回数まで実行を許可する
| `forever` | 実行回数に制限を設けない。yesと同じ意味
| `yes` | 実行回数に制限を設けない。foreverと同じ意味
| `once` | 一回しか実行を許可しない。noと同じ意味
| `no` | 一回しか実行を許可しない。onceと同じ意味

### 使用例

■ 対象トリガーの実行回数を5回に制限する。

    awplus(config-trigger)# repeat 5 ↓

■ 対象トリガーの実行回数を1回に制限する。onceの代わりにnoや1を指定しても同じ。

    awplus(config-trigger)# repeat once ↓

■ 対象トリガーの実行回数を無制限にする。foreverの代わりにyesを指定しても同じ。

    awplus(config-trigger)# repeat forever ↓

### コマンドツリー

    trigger (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- repeat（トリガーモード）

### 関連コマンド

show trigger（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G