[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show snmp-server host

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server host`

SNMP通知メッセージの送信先設定（トラップホスト設定）を表示する。

### 使用例

    awplus# show snmp-server host ↓
    SNMP host information:
      Host Address ............. 192.168.1.66
        Family ................. IPv4
        Version ................ 2c
        Notification type ...... traps
        Auth ................... Authentication/Encryption
        Community .............. public

表 1
Host Address | 通知メッセージの送信先アドレス
Family | IPプロトコルバージョン
Version | 通知メッセージのバージョン
Notification type | 通知メッセージの形式
Auth | SNMPv3セキュリティーレベル
Community | SNMPv1/v2cコミュニティー名
VRF | VRFインスタンス名（設定時のみ表示）

### 関連コマンド

snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G