[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# auth reauthentication

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth reauthentication`

対象スイッチポートにおいて、Supplicantの再認証を有効にする。
no形式で実行した場合は再認証を無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、認証に成功したSupplicantを定期的に再認証する。再認証の間隔はauth timeout reauth-periodコマンドで変更できる。
再認証の動作は次のとおり。

- 802.1X認証
  再認証の時間になると、SupplicantにEAPOLパケット（EAP Request/Identity）を送信してユーザー情報を再取得し、RADIUSサーバーに認証要求を送信する。
  802.1X認証Supplicantは通常ユーザー情報をキャッシュしているので、Supplicantのユーザーが再認証を意識することはない。
- MACベース認証
  再認証の時間になると、SupplicantのMACアドレスをユーザー名、パスワードと見なしてRADIUSサーバーに認証要求を送信する。ただし、auth-mac reauth-relearningコマンドを設定している場合は、再認証の時間になると該当Supplicantの情報を削除して未認証状態に戻す（次に該当Supplicantからパケットを受信したときに認証が行われる）。
  MACベース認証ではMACアドレスに基づいて自動的に認証が行われるため、MACベース認証Supplicantのユーザーが再認証を意識することはない。
- Web認証
  再認証の時間になると、Supplicantの情報を削除して未認証状態に戻す。
  Web認証Supplicantのユーザーは、再認証の時間がくるたびにWebブラウザーを起動して認証を受けなくてはならない。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ ポート認証機能のダイナミックVLANとAMFアプリケーションプロキシー機能の破棄アクション（※）を同一ポート上で併用している場合、該当ポートでは再認証（本コマンド）を有効にしないこと（サポート対象外）。
（※ポートに「破棄」アクションが設定されている状態、またはコントローラー（AT-SESC/AMF Security mini）上でAMFアクションとして「パケット破棄」が設定されている状態）

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth reauthentication（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth timeout reauth-period（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G