[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# application-proxy ip-filter

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] application-proxy ip-filter`

AMFアプリケーションプロキシー機能のIPフィルターアクションを装置全体で有効にする。no形式で実行した場合はIPフィルターアクションを装置全体で無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ AMFアプリケーションプロキシー機能の対応製品については、AMF応用編を参照。
■ 製品ごとのサポートアクションの制限については、AMF応用編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- application-proxy ip-filter（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

application-proxy threat-protection（インターフェースモード）
clear application-proxy threat-protection（特権EXECモード）
service atmf-application-proxy（グローバルコンフィグモード）
service http（グローバルコンフィグモード）
show application-proxy threat-protection（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G