[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip-reputation

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`# show ip-reputation`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の有効・無効とIPレピュテーションデータベースの提供元やホワイトリスト、更新チェック間隔などを表示する。

### 使用例

■ IPレピュテーション機能の情報を表示する。

    awplus# show ip-reputation  ↓
    Status:      Enabled (Active)
    Events:      23
    Provider:    Proofpoint
        Resource version: 1.0
        Entry count:      171927
        Status:           Unlicensed
    Whitelist:
        Entry count:      2
    Resource update interval: 1 hour

表 1
Events | Proofpointのリストにマッチした合計数。Whitelistにマッチした数はカウントされない
Entry count (Proofpoint) | Proofpoint社から提供された脅威情報リスト（IPアドレス）の数。1つのIPアドレスが複数カテゴリーに含まれている場合、それぞれカウントされる
Entry count (Whitelist) | ホワイトリストに登録されたIPアドレスの数

### 注意・補足事項

■ AT-ARX200S-GTは本コマンド未サポート

### 関連コマンド

ip-reputation（グローバルコンフィグモード）
protect（IPレピュテーションモード）
provider（IPレピュテーションモード）
show resource（特権EXECモード）
update-interval（IPレピュテーションモード）
whitelist（IPレピュテーションモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G