[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# aaa authentication enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# aaa authentication enable default local`

`(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ [none]`

`(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ local [none]`

`(config)# no aaa authentication enable default`

enableコマンド実行時の認証方式および認証順序を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定ではenableパスワードによる認証を行う。
指定方法による動作の違いについては「使用例」を参照。

### パラメーター

`default` | デフォルト認証順序リスト
`local` | enable passwordコマンドでパスワードが設定されている場合、同パスワード（enableパスワード）による認証を行う
`group tacacs+` | TACACS+サーバーを利用して認証を行う
`none` | 前段の認証方式が利用できない場合に認証なしでenableコマンドの実行を許可する

### 使用例

■ enable passwordコマンドでパスワードが設定されている場合、同パスワード（enableパスワード）による認証を行う（初期設定）。

    awplus(config)# aaa authentication enable default local ↓

■ TACACS+認証に成功したときだけenableコマンドを許可する。

    awplus(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ ↓

■ TACACS+認証に成功したらenableコマンドを許可する。
また、TACACS+サーバーとの通信ができない場合は無条件でenableコマンドを許可する。

    awplus(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ none ↓

■ TACACS+認証に成功した場合にenableコマンドを許可する。
TACACS+サーバーとの通信ができない場合でも、enableパスワードが設定されていれば同パスワードによる認証を行い、成功したときはenableコマンドを許可する。

    awplus(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ local ↓

■ TACACS+サーバーとの通信ができず、enableパスワードも設定されていない場合は、無条件でenableコマンドを許可する。

    awplus(config)# aaa authentication enable default group tacacs+ local none ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- aaa authentication enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

aaa authentication login（グローバルコンフィグモード）
enable password（グローバルコンフィグモード）
enable（非特権EXECモード）
tacacs-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G