[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# linkmon probe

モード: グローバルコンフィグモード --> リンク監視プローブモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config)# linkmon probe name NAME [type icmp-ping]`

`(config)# no linkmon probe name NAME`

SD-WANロードバランス機能において、特定回線の状況調査方法を定義するリンク監視プローブを作成し、同プローブの設定を行うためのリンク監視プローブモードに移動する。
または、既存プローブの設定を編集するため、リンク監視プローブモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定したプローブを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
リンク監視プローブが機能するためには、最低限destinationコマンドで調査パケットの送信先を指定し、enableコマンドで有効にする必要がある。また、監視対象がIPv6アドレスの場合は、ip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要もある。

### パラメーター

`name NAME` | プローブ名
`type icmp-ping` | プローブ方式。省略時は icmp-ping

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- destination（リンク監視プローブモード）
             +- dscp（リンク監視プローブモード）
             +- egress interface（リンク監視プローブモード）
             +- enable（リンク監視プローブモード）
             +- interval（リンク監視プローブモード）
             +- ip-version（リンク監視プローブモード）
             +- sample-size（リンク監視プローブモード）
             +- size（リンク監視プローブモード）
             +- source（リンク監視プローブモード）

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
linkmon profile（グローバルコンフィグモード）
linkmon group（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G