[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# qos-map-set

モード: 802.11uモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# qos-map-set QOSMAP`

`(config-wireless-network-passpoint-dot11u)# no qos-map-set`

QoS Mapの設定を行う。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は未設定。
例えば、DSCP例外 2個とユーザープライオリティー（UP）0～7に対応する「DSCP範囲」を次のように設定する場合、
QOSMAPパラメーターの指定値は `53,2,22,6,8,15,0,7,255,255,16,31,32,39,255,255,40,47,255,255` となる。

設定項目 | 設定値 | 意味
DSCP例外1 | 53,2 | DSCP値 53 のみ例外的にユーザープライオリティー 2 を使用する
DSCP例外2 | 22,6 | DSCP値 22 のみ例外的にユーザープライオリティー 6 を使用する
UP0のDSCP範囲 | 8,15 | DSCP値 8 ～ 15 にはユーザープライオリティー 0 を使用する
UP1のDSCP範囲 | 0,7 | DSCP値 0 ～ 7 にはユーザープライオリティー 1 を使用する
UP2のDSCP範囲 | 255,255 | ユーザープライオリティー 2 は未使用
UP3のDSCP範囲 | 16,31 | DSCP値 16 ～ 31 にはユーザープライオリティー 3 を使用する
UP4のDSCP範囲 | 32,39 | DSCP値 32 ～ 39 にはユーザープライオリティー 4 を使用する
UP5のDSCP範囲 | 255,255 | ユーザープライオリティー 5 は未使用
UP6のDSCP範囲 | 40,47 | DSCP値 40 ～ 47 にはユーザープライオリティー 6 を使用する
UP7のDSCP範囲 | 255,255 | ユーザープライオリティー 7 は未使用

※DSCP値は「0 - 63」または「255」
※DSCP範囲を「255,255」としたユーザープライオリティーは使用されない。

### パラメーター

`QOSMAP` | DSCP例外（DSCP値とユーザープライオリティー値のペア）0 ～ 21個と、ユーザープライオリティー 0 ～ 7に対応するDSCP範囲（開始DSCP値と終了DSCP値のペア）8個をカンマ区切りで並べたもの。具体的な指定方法は前記具体例を参照。また対象となるAPのバージョンによって制限があるため後述の注意・補足事項も参照のこと

### 注意・補足事項

■ DSCP例外は省略可能（指定する場合は最大21個）だが、DSCP範囲は8個すべての指定が必須。また、入力文字数は189文字以内

### コマンドツリー

    dot11u (Passpointモード)
        |
        +- qos-map-set（802.11uモード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
dot11u（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G