[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# 設定例集#41: NATループバック

LAN内に立てた公開用Webサーバーに対しLAN側のPCからアクセスする際、サーバーのプライベートアドレスではなく公開用のグローバルアドレスを使用してサーバーへアクセスさせるための設定例です。一般的にはNATループバックやヘアピンNATと呼ばれている構成です。
本設定例では、固定のグローバルアドレス1個にて構築した例となっていますが、複数グローバルアドレスを取得した場合でも同様にご利用いただけます。

> Note

> > 本設定例ではLAN側ポートを1つWANポートに変更します。LAN側ポートをWANポートに変更した場合、下記設定の入力完了後に設定を保存し、再起動してください。

## 構成

ISPから提供された情報
ISP接続用ユーザー名 | user@isp
ISP接続用パスワード | isppasswd
PPPoEサービス名 | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1/32（固定）
DNSサーバー | 10.1.1.254、10.1.1.253
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース | eth1
WAN側（ppp0）IPアドレス | 10.0.0.1/32
LAN側クライアント用ネットワーク（vlan1）IPアドレス | 192.168.1.1/24
LAN側サーバー用ネットワーク（port1.0.4）IPアドレス | 172.16.0.1/24

## 設定開始前に

### 自動設定の確認と削除

本設定例に掲載されているコマンドは、設定がまったく行われていない本製品の初期状態（スタートアップコンフィグなしで起動した状態）から入力することを前提としています。
そのため、通常は erase startup-config を実行し、スタートアップコンフィグが存在しない状態で起動してから、設定を始めてください。
ただし、本製品はスタートアップコンフィグなしで起動した場合でも、特定の条件を満たすと自動的な設定を行うことがあるため、その場合は設定例にしたがってコマンドを入力しても、コマンドがエラーになったり、全体として意図した動作にならない可能性があります。
これを避けるため、設定開始にあたっては次のいずれかの方法をとることをおすすめします。

- ネットワークケーブルを接続せずに起動する。
  起動時に自動設定が実行されるための条件の一つに、特定インターフェースのリンクアップがあります。
  ネットワークケーブルを接続しない状態で起動することにより、自動設定の適用を回避できます。
- 自動設定を手動で削除してから設定を行う。
  前記の方法を採用できず自動設定が適用されてしまった場合は、「自動的な設定内容の削除」にしたがって、これらを手動で削除してから設定を開始してください。

自動設定が行われる条件などの詳細については、AMF応用編のAMFネットワーク未検出時の拡張動作をご参照ください。

### システム時刻の設定

ログなどの記録日時を正確に保ち、各種機能を適切に動作させるため、システム時刻は正確にあわせて運用することをおすすめします。
ご使用の環境にあわせ、次のいずれかの方法でシステム時刻を設定してください。

- 手動で設定する方法 - 「運用・管理」/「システム」
- NTPで自動設定する方法 - 「運用・管理」/「NTP」

## ルーターの設定

1. ファイアウォールやNATのルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   DMZ（De-Militarized Zone）を表すゾーン「dmz」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnet、host、ip addressの各コマンドを使います。

       zone dmz
        network port1_0_4
         ip subnet 172.16.0.0/24
         host http
          ip address 172.16.0.80

2. 内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.1.0/24

3. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。

       zone public
        network wan
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

4. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - 内部ネットワーク間の通信を許可します
   ・rule 20 - 内部ネットワークからDMZへの通信を許可します
   ・rule 30 - 内部ネットワークから外部への通信を許可します
   ・rule 40 - DMZ内の通信を許可します
   ・rule 50 - DMZから内部ネットワークへの通信を許可します
   ・rule 60 - DMZから外部への通信を許可します
   ・rule 70 - DNSリレー用に、本製品のWAN側インターフェースから外部へのDNS通信を許可します
   ・rule 80 - 外部からDMZのWebサーバーへの通信を許可します（NATルール30とペアで設定します）
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit any from private to private
        rule 20 permit any from private to dmz
        rule 30 permit any from private to public
        rule 40 permit any from dmz to dmz
        rule 50 permit any from dmz to private
        rule 60 permit any from dmz to public
        rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public
        rule 80 permit http from public to dmz.port1_0_4.http
        protect

5. NAT機能の設定を行います。
   これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - ゾーン「private」のコンピューターからppp0インターフェースのアドレスに送られたHTTPパケットをDMZのWebサーバーに転送します
   ・rule 20 - ゾーン「private」のコンピューターから「dmz」内のアドレスに送られたHTTPパケットに対し、始点アドレスをppp0のアドレスに書き換えるダイナミックENATを適用します
   ・rule 30 - ppp0インターフェースで受信したHTTPパケットをDMZのWebサーバーに転送します
   ・rule 40 - ゾーン「private」のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
   ・rule 50 - ゾーン「dmz」のコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるようにします
   NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

       nat
        rule 10 portfwd http from private to public.wan.ppp0 with dst dmz.port1_0_4.http
        rule 20 masq http from private to dmz with src public.wan.ppp0
        rule 30 portfwd http from public with dst dmz.port1_0_4.http
        rule 40 masq any from private to public
        rule 50 masq any from dmz to public
        enable

6. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

7. WANポートeth1上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth1
        encapsulation ppp 0

8. port1.0.4をWANポートに変更します。これには、switchportコマンドをNO形式で使用します。
   DMZ側インターフェースport1.0.4にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。
   ※LAN側ポートをWANポートに変更した場合、設定を保存し再起動するまで、本設定は有効になりません。

       interface port1.0.4
        no switchport
        ip address 172.16.0.1/24

9. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.1.1/24

10. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
    ・IPCPによるDNSサーバーアドレスの取得要求（ppp ipcp dns）
    ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
    ・ユーザー名（ppp username）
    ・パスワード（ppp password）
    ・Unnumbered IPインターフェースの設定（ip unnumbered）
    ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
    PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

        interface ppp0
         ppp ipcp dns request
         keepalive
         ppp username user@isp
         ppp password isppasswd
         ip address 10.0.0.1/32
         ip tcp adjust-mss pmtu

11. デフォルト経路をPPPインターフェースppp0に向けます。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0

12. DNSリレー機能を有効にします。これには、ip dns forwardingコマンドを使います。
    DNSリレー機能の詳細は「IP付加機能」/「DNSリレー」をご覧ください。

        ip dns forwarding

13. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターのコンフィグ

    !
    zone dmz
     network port1_0_4
      ip subnet 172.16.0.0/24
      host http
       ip address 172.16.0.80
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
    !
    zone public
     network wan
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to dmz
     rule 30 permit any from private to public
     rule 40 permit any from dmz to dmz
     rule 50 permit any from dmz to private
     rule 60 permit any from dmz to public
     rule 70 permit dns from public.wan.ppp0 to public
     rule 80 permit http from public to dmz.port1_0_4.http
     protect
    !
    nat
     rule 10 portfwd http from private to public.wan.ppp0 with dst dmz.port1_0_4.http
     rule 20 masq http from private to dmz with src public.wan.ppp0
     rule 30 portfwd http from public with dst dmz.port1_0_4.http
     rule 40 masq any from private to public
     rule 50 masq any from dmz to public
     enable
    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     encapsulation ppp 0
    !
    interface port1.0.4
     no switchport
     ip address 172.16.0.1/24
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.1.1/24
    !
    interface ppp0
     ppp ipcp dns request
     keepalive
     ppp username user@isp
     ppp password isppasswd
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    !
    ip dns forwarding
    !
    end

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G