[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim jp-timer

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim jp-timer <1-65535>`

`(config)# no ip pim jp-timer`

（PIM-SM）対象インターフェースにおけるJoin/Pruneメッセージの送信間隔（Join/Prune Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | Join/Pruneメッセージの送信間隔（Join/Prune Period）。単位は秒。初期値は60

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim jp-timer（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G