[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# tunnel dscp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / トンネルインターフェース

`(config-if)# tunnel dscp <0-63>`

`(config-if)# no tunnel dscp`

対象トンネルインターフェースから送信するデリバリー（外側）パケットのヘッダーにセットするDSCP値を指定する。
no形式で実行した場合はDSCP値を未設定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後は未設定。
本コマンド未設定時は、ペイロード（内側）パケットのDSCP値をデリバリーヘッダーにコピーする。

### パラメーター

`<0-63>` | デリバリーヘッダーのDSCP（DiffServ Code Point）フィールド値

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0において、デリバリーヘッダーにDSCP値10をセットするよう設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel dscp 10 ↓

■ トンネルインターフェースtunnel0において、デリバリーヘッダーのDSCP値を未設定に戻す。この場合、ペイロードヘッダーのDSCP値がデリバリーヘッダーにコピーされる。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# no tunnel dscp ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはGRE、マルチポイントGRE、IPv6トンネルインターフェースでのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel dscp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel mode gre（インターフェースモード）
tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）
tunnel mode ipv6（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G