[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim rp-register-kat

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim rp-register-kat <1-65535>`

`(config)# no ip pim rp-register-kat`

（PIM-SM）ランデブーポイント（RP）において、データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（RP Keepalive Period）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
本コマンドでRP Keepalive Periodを明示的に設定していない場合、RP Keepalive Periodとして通常のKeepalive Periodを使う。また、RP Keepalive Periodを明示的に設定しておらず、なおかつ、ip pim register-suppressionコマンドでRegister Suppression Timeoutを変更している場合、RP Keepalive PeriodはRegister Suppression Timeoutをもとに自動変更される。

### パラメーター

`<1-65535>` | ランデブーポイント（RP）において、データトラフィックがなくなってから、(S,G)のJoin状態を削除するまでの時間（RP Keepalive Period）。単位は秒。初期値は210

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim rp-register-kat（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim register-suppression（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G