[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# server-port

モード: APプロファイル・Syslogモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# server-port <1-65535>`

`(config-wireless-ap-prof-syslog)# no server-port`

Syslogサーバーの待ち受けポートを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は514。

### パラメーター

`<1-65535>` | ポート番号

### コマンドツリー

    syslog (APプロファイルモード)
        |
        +- server-port（APプロファイル・Syslogモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G