[index] AT-ARX200S-GTX/AT-ARX200S-GT コマンドリファレンス 5.5.5

# operating-class

モード: Hotspot2.0モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / Passpoint

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# operating-class HEX`

`(config-wireless-network-passpoint-hs20)# no operating-class`

無線出力している無線情報のオペレーティングクラス識別番号を指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は51。

表 1
無線 | オペレーティングクラス（DEC） | 識別番号（HEX） | 概要
無線1（2.4GHz） | 81 | 51 | 2.4GHz 1-13ch
無線2（5GHz Low Band） | 115（w52） 118（w53） | 73（w52） 76（w53） | 5GHz 36,40,44,48,52,56,60,64
無線3（5GHz High Band） | 121 | 79 | 5GHz 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144

### パラメーター

`HEX` | 識別番号（詳細は表1を参照）

### コマンドツリー

    hs20 (Passpointモード)
        |
        +- operating-class（Hotspot2.0モード）

### 関連コマンド

passpoint（無線ネットワークモード）
enable（Passpointモード）
hs20（Passpointモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003319 Rev.G